**Системы хранения CSS**

**ПАСПОРТ**

«Системы хранения CSS» представляют собой сборную конструкцию, состоящую из отдельных элементов, поставляемых в разобранном виде. Предназначены для хранения оснастки, приспособлений и инструмента в мастерских, цехах и других производственных зонах. Системы хранения изготовлены из листовой стали, оснащены полками и комплектуются пластиковыми контейнерами. Сведения о сборке, технических характеристиках и комплектациях систем хранения приводятся в руководстве по сборке и эксплуатации.

1. **ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**
   1. При покупке системы хранения пользователь обязан проверить комплектность.
   2. При покупке системы хранения пользователь обязан проверить отсутствие механических повреждений ее частей.
   3. На окрашенных поверхностях составных частей допускаются царапины и потертости, не вскрывающие металлическую поверхность изделия в количестве не более 5 штук и суммарной длиной не более 20 см.
   4. На окрашенных поверхностях частей системы хранения допускаются вмятины диаметром не более 1 см, глубиной не более 1 мм в количестве не более 1 шт/м2.
   5. На окрашенных поверхностях частей системы хранения допускаются включения (сорность, вкрапления пыли) в количестве не более 10 шт/м2 и размером не более 0,5 мм.
   6. На окрашенных поверхностях частей системы хранения допускается незначительная шагрень.
   7. На металлических частях системы хранения допускаются заусенцы не более 30 % от толщины металла.
   8. Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию или внешний вид изделия, без изменения его технических характеристик.
2. **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**
   1. Системы хранения предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
   2. Во время эксплуатации запрещается нагружать элементы системы хранения нагрузками, превышающими допустимые.
   3. Запрещается воздействие на части системы хранения открытого огня.
3. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
   1. По мере эксплуатации необходимо проверять и при необходимости подтягивать все резьбовые соединения.
   2. Покрытие, нанесенное на поверхности частей системы хранения, допускает проведение влажной уборки.  
      Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.
4. **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**
   1. Системы хранения в разобранном и упакованном виде могут транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление частей системы хранения при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов, друг о друга и о стенки транспортного средства.
   2. Части систем хранения должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
   3. Упакованные части систем хранения должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.
5. **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**
   1. Изготовитель гарантирует исправную работу систем хранения при соблюдении пользователем условий транспортирования, хранения, сборки, технического обслуживания и эксплуатации.
   2. Гарантийный срок эксплуатации систем хранения составляет 12 месяцев со дня его продажи.
   3. Срок службы систем хранения составляет 7 лет.
   4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине пользователя в случае механических повреждений частей систем хранения, неправильной транспортировке и хранении частей систем хранения, несоблюдении условий обслуживания и эксплуатации систем хранения гарантии не сохраняются.
   5. При обнаружении дефектов производственного характера пользователь должен вернуть поврежденные части изделия продавцу или производителю для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку с отметкой о дате продажи.
6. **СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Предприятие-изготовитель | ООО «Завод Промметизделий» |
| Адрес производства | РФ Республика Мордовия, г. Краснослободск, Кировский пер., д.16 |
| Телефон | 8‒800‒100‒13‒61 |
| Сайт | https://www.werstakoff.ru/ |
| E-mail | [info@werstakoff.ru](mailto:info@werstakoff.ru) |

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Обозначение  системы хранения: |  |
| Дата продажи: |  |
|  | М.П. |